Данные предоставлены из книги Lada Vesta: эксплуатация, обслуживание, ремонт (Мир Автокниг).

**ТО 0 (2500 км. пробега):**

* Заменить моторное масло и масляный фильтр (инструкция). Масло менять на ТО-0 не обязательно
* Убедиться в отсутствии посторонних шумов при работе двигателя
* Убедиться в отсутствии посторонних звуков при включении и выключении сцепления (для МКПП)
* Проверить четкость переключения передач, убедиться в отсутствии посторонних шумов при работе коробки передач
* Убедиться в отсутствии посторонних шумов в шарнирах приводов передних колес при движении по прямой и в поворотах
* Проверить, чтобы не было стуков, скрипов в передней и задней подвеске при движении по неровностям
* Проверить углы установки колес
* Убедиться в исправности электроусилителя руля
* Проверить затяжку опор двигателя
* Убедиться в отсутствии утечек моторного масла через уплотнители, сальники двигателя
* Проверить работоспособность системы управления двигателем (при наличии кодов ошибок)
* Проверить уровень тормозной жидкости
* Проверить, чтобы не было утечки тормозной жидкости, проверить состояние шлангов и трубок
* Проверить и при необходимости отрегулировать положение выключателя сигналов торможения
* Проверить работу ручного тормоза (подтянуть)
* Проверить эффективность тормозов
* Проверить работу вакуумного усилителя тормозов
* Проверить состояние и натяжение ремня привода генератора
* Убедиться в исправности ламп освещения, световой сигнализации и звукового сигнала
* Проверить работу электрокорректора фар
* Проверить и при необходимости [отрегулировать свет фар](https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/do-my-self/repair/repair-lada-vesta/835-regulirovka-far-lada-vesta-svoimi-rukami.html)

См. также [обкатка автомобиля](https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/do-my-self/repair/repair-lada-vesta/828-pro-obkatku-novogo-avtomobilya.html).

**После каждых 15 000 км. пробега выполнять все операции ТО 0, а также:**

* мазать петли и ограничители открывания дверей
* Заменить салонный фильтр ([инструкция](https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/do-my-self/repair/repair-lada-vesta/929-zamena-salonnogo-filtra-lada-vesta.html))
* Проверить ремень привода вспомогательных агрегатов
* Проверить герметичность выхлопной системы и состояние подвески глушителя
* Проверить состояние и натяжение ремня ГРМ
* Убедиться в отсутствии утечек охлаждающей жидкости, проверить состояние шлангов и радиатора системы охлаждения двигателя
* Проверить уровень охлаждающей жидкости в бачке
* Проверить герметичность топливных трубопроводов и шлангов
* Проверить величину люфта в рулевом управлении
* Проверить состояние пыльников рулевых тяг и рулевой рейки
* Проверить состояние деталей передней и задней подвески
* Проверить степень износа передних и задних [тормозных колодок](https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/tags/%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%2B%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%2B%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%2B%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD/)
* Проверить уровень масла в коробке передач
* Проверить состояние защитных чехлов привода переключения передач
* Проверить состояние защитных чехлов шарниров приводов передних колес
* Проверить уровень и плотность электролита в аккумуляторе
* Убедиться в исправности генератора
* Проверить работу стеклоочистителей
* Проверить исправность обогрева заднего стекла
* Проверить исправность подогрева сидений
* Проверить работу электростеклоподъемников ([состояние стекол](https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/do-my-self/tuning/tuning-lada-vesta/1010-esli-uplotniteli-carapayut-stekla-dverey-na-lada-vesta.html)) и электропривод боковых зеркал
* Проверить исправность замков дверей
* Прочистить дренажное отверстие в дверях и порогах
* Проверить исправность климатической установки

**После каждых 30 000 км. выполнять все операции при пробеге каждых 15 000 км, а также:**

* Заменить воздушный фильтр двигателя ([инструкция](https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/do-my-self/repair/repair-lada-vesta/1006-zamena-vozdushnogo-filtra-dvigatelya-na-lada-vesta.html))
* Заменить свечи зажигания ([какие выбрать](https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/car-description/reviews-tests/lada-vesta-reviews-tests/712-kakie-svechi-zazhiganiya-na-lada-priora-granta-kalina-luchshe-kupit.html))
* Очистить и смазать клеммы и выводы аккумулятора
* Смазать замки дверей и капота
* Проверить состояние шин и колесных дисков
* Проверить и при необходимости выполнить балансировку колес

**После каждых 45 000 км. выполнять все операции при пробеге каждых 15 000 км, а также:**

* Заменить тормозную жидкость (или через 3 года, в зависимости от того, что наступит раньше), [инструкция](https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/do-my-self/repair/repair-lada-vesta/1118-zamena-tormoznoy-zhidkosti-v-avtomobilyah-lada-raznye-sposoby.html)
* Смазать трос привода замка капота

**После каждых 90 000 км. выполнять все операции при пробеге каждых 30 000 км, а также:**

* Заменить охлаждающую жидкость, [инструкция](https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/do-my-self/repair/repair-lada-vesta/180-zamena-tosola-na-avtomobilyah-lada-kalina-priora-i-granta.html) (или через 3 года, в зависимости от того, что наступит раньше)
* Заменить ремень привода вспомогательных агрегатов и натяжной ролик ([инструкция](https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/do-my-self/repair/repair-lada-vesta/885-zamena-remnya-generatora-lada-vesta-privoda-navesnyh-agregatov.html))

**После каждых 180 000 км. выполнять все операции при пробеге каждых 15 000 и 30 000 км, а также:**

* Заменить ремень привода ГРМ, натяжной и направляющий ролики ([инструкция](https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/do-my-self/repair/repair-lada-vesta/626-zamena-remnya-grm-lada-priora-granta-kalina-2-16-klapanov.html))